Fragen

Wie lautet die Netzwerkadresse vom Standort Samedan?

* 192.168.3.0

Auf welcher IP-Adresse befindet sich der AccessPoint in Bellinzona?

* 192.168.4.256

In welchem VLAN befinden sich die Arbeitsplatz-PCs?

* VLAN 2

Über welche IP-Adresse erreicht man den Manageable-Switch am Standort Chur?

* 192.168.2.254

Welche IP-Adressen LAN-seitig und tunnelseitig ist der VPN-Gateway am Standort Bellinzona konfiguriert?



Wie lautet der am Standort Samedan an den Arbeitsplatz-PCs eingetragene Standardgateway?

* 192.168.3.1

Ein Aussendienstmitarbeiter benötigt Zugriff auf das Firmennetzwerk. Wie muss er seine VPN-SW IP-mässig konfigurieren?

* Er muss die IP über den gleichen DHCP erhalten

Wer hat im Büro CAD Wasserbau die VoIP-Telefone installiert?

* blaeuchli

Wann wurde im Bistro der AccesPoint installiert?

* 23.07.14

Der IT-Mitarbeiter Rene Sauter (rsauter) verlässt die Firma. Welche Arbeiten bzw. Verantwortlichkeiten sind davon betroffen? Wenn würden sie als zukünftigen Ansprechpartner bei Problemen vorschlagen?

* Der Access Point/ Der ganze Bistro Bereich und die CAD Workstation.

Wie viele RJ45-Steckdosen stehen ihnen im Bauleiterbüro zur Verfügung und wie viele davon sind zurzeit noch nicht belegt?

* 2

Im Büro CAD Tiefbau muss ein weiteres VoIP-Telefon zur Verfügung stehen. Wie soll diese Verbindung gepatched werden? Verlangt wird die Patchpanelbelegung und der Switch-Port.

* Es hat zwei freie Ports. VLAN vergrössern

Im Bistro soll eine Projektpräsentation stattfinden. Dafür muss ein Ethernetkabelverbindung bereitgestellt werden.

* Es hat noch Ports.

Im Büro CAD Wasserbau soll temporär ein weiterer Arbeitsplatz eingerichtet werden. Wie werden sie diese Aufgabe lösen?

* Weitere Subnets machen und Platzt für Mitarbeiter schaffen.

Wie viele Switchs stehen ihnen am Standort Chur zur Verfügung?

* 1

Frau Sommer arbeitet an der CAD-Workstation und meldet ihnen, dass sie keine Verbindung ins Internet mehr hat. Was werden sie überprüfen?

* Ob das Netzwerkkabel an einem nicht belegten Port eingesteckt ist

Wie lautet die SSID des Churer-AccessPoint?

* VivoXL